\begin{Tehtava}
\begin{tehtava}
mlLi007a.tex \\
Muodosta lineaarinen yht\"al\"osyteemi
alla olevalle virtapiirille ja ratkaise virrat.
\begin{verbatim}                         
               8 V
             <-----              Kirchhofin virtalaki:
        I1    |              
    ----<---- | |---------   Virtapiirin jokaisessa solmussa:
    |         |          |   tulevien virtojen summa =  lähtevien 
    <                    <   summa.
    > 1 Ohmi      1 Ohmi >
    <                    <       Kirchhofin jännitelaki:
    |      0.5 Ohmia     |   Virtapiirin jokaisessa suljetussa sil-
    ------\/\/\/--->-----|   mukassa ulkoisen jäannitelähteen 
    |              I3    |   jännite = jännitehäviöiden summa.
    <                    |
    >                    |      Ohmin laki: U=RI
    < 2 Ohmia         I2 \/ 
    >                    |
    |         |          |
    ----<---- | |---------
              |          
            16 V
          <------
\end{verbatim}
\textbf{Vast.}: $I_1=2, I_2=6$

\textbf{Avainsanat:}  S\"ahk\"opiiri, tasavirtapiiri, lineaarinen yht\"al\"oryhm\"a, (redusoitu)porrasmuoto, rref.
\end{tehtava}
%\begin{vihje}
%\end{vihje}
\end{Tehtava}
